**Załącznik nr 1.**

**Dodatkowe wytyczne dla Wykonawcy:**

**Realizacja projektu: „PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UJĘCIA WODY ORAZ BUDOWA MASZTU WOLNOSTOJĄCEGO NA POTRZEBY ODTWORZENIA ISTNIEJĄCEGO POŁĄCZENIA RADIOWEGO”**

**Projekt wykonawczy. Instalacja elektryczna.**

4 Stan projektowany.

4.1 Odtworzenie istniejącego połączenia radiowego.

Zamawiający rezygnuje z odtworzenia istniejącego połączenia radiowego.

Punktu 4.1 zostaje pomniejszony o pełny zakres związany z odtworzeniem istniejącego połączenia radiowego.

- W miejsce projektowanego słupa MAL-16 należy zabudować słup oświetleniowy aluminiowy o wysokości 7m w celu zabudowy projektowanej lampy oświetlenia zewnętrznego oraz kamery CCTV.

**Przedmiar robót. Branża elektryczna.**

Pozycje:

- 52 d.5 – Nie dotyczy

- 140 d.8 – Nie dotyczy

- 149 d.9 – Zmiana na „Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych o wysokości 7m”.

- 150 d.9 – Nie dotyczy

- 151 d.9 – Nie dotyczy