Zamawiający:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz**



**tel. 32 415-26-70, fax 32 415-24-18**

**[wodociagi@zwik-rac.com.pl](mailto:przetargi@zwik-rac.com.pl)**

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO**

**Wykonanie przewiertu sterowanego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żorskiej w Raciborzu**

**Nr sprawy: ZAP/11/2014**

|  |
| --- |
| Postępowanie prowadzone jest w trybie sektorowego zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu  **ZAPYTANIE OFERTOWE** |

Racibórz , maj 2014r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przewiertu sterowanego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żorskiej w Raciborzu.

# Opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **CPV 452313008** | [Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków](http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow) |

1. Zamówienie polega na wykonaniu przewiertu sterowanego sieci kanalizacji sanitarnej. Budowany odcinek sieci mieści się w ul. Żorskiej w Raciborzu (pkt. A-B w zał. nr 3 i 4).
2. Wykonanie przewiertu obejmuje odcinek ok. 28,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rury stalowej Ø 300mm i grubości ścianki 5-6mm (rura zewnętrzna), na sieć wykonaną z rury PCV Ø 200mm.
3. W zakres zadania wchodzi **dostawa przez Wykonawcę** rury osłonowej o odpowiednich parametrach technicznych oraz posiadającej dopuszczenia do stosowania w budownictwie a także innych elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Rura musi spełniać normę PN-80/H-74219.
4. Obowiązkiem **Wykonawcy jest:**

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, aprobat technicznych i wymaganiami zarządców dróg.

przedstawienie deklaracji zgodności użytych materiałów.

udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

**Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien przeprowadzić wizje w terenie.**

1. **Zamawiający** zapewnia:
   1. Wykonanie wszystkich niezbędnych robót ziemnych w miejscach i wymiarach wskazanych przez Wykonawcę koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
   2. Dostawę i zabudowę rury wewnętrznej PCV Ø 200mm
   3. Zapewnienie właściwego oznakowania i regulację ruchu ulicznego na czas wykonywania robót.
   4. Zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania
   5. Uzyskanie zajęcia jezdni i chodnika na planowanym odcinku drogi.
   6. Odtworzenie nawierzchni

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania umowy: **w terminie 3 dni od dnia udostępnienia terenu budowy nie później jednak niż do dnia 26.05.2014r.**

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy:

* + - 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
      2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
      3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;
      4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (zawartość oferty)

# Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że **Wykonawca** jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę odpowiadającą co najmniej 300 000 PLN,
3. Co najmniej dwie referencje z wykonania podobnego zadania.
4. Parafowany wzór umowy
5. Formularz ofertowy
6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgod­ność z oryginałem przez **Wykonawcę.**

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje **Zamawiający** i **Wykonawcy** przekazują za pomocą poczty tradycyjnej, faksu lub e-maila, które uważa się za złożone w czasie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
2. **Wykonawca** może zwrócić się, ww. formie, do **Zamawiającego** o wyjaśnienie SIWZ. **Zamawiający** obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do **Zamawiającego** na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
   * **sprawy merytoryczne** – **Tomasz Staniek** – Tel. 032/4152670 wew.234,607 873 200 Tel. fax. 032/4152418, w godz. 7oo – 1330*,* email: [tomasz.staniek@zwik-rac.com.pl](mailto:tomasz.staniek@zwik-rac.com.pl)

* **sprawy proceduralne** – **Bożena Kasparek** –tel. 032/4152670 wew.241,

Tel.fax. 032/4152417, w godz. 730 – 1430 , email: [bozena.kasparek@zwik-rac.com.pl](mailto:bozena.kasparek@zwik-rac.com.pl)

# Termin związania ofertą.

**Wykonawca** pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie **Zamawiającego**, **sekretariat w Raciborzu,  
   ul. 1-go Maja 8,** w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **13.05.2014r.** | do godz. | **8:30** |

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

|  |
| --- |
| **"Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  **47-400 Racibórz,**  **ul.1-go Maja 8**  **Wykonanie przewiertu sterowanego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żorskiej w Raciborzu** **nie otwierać przed dniem 13.05.2014 r.godz. 8:45”** |

1. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres **Wykonawcy**.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest „wynagrodzeniem ryczałtowym” i odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w SIWZ. Cena winna być tak skalkulowana aby obejmowała kompleksowe wykonanie robót wraz z robotami towarzyszącymi jak koszt transportu sprzętu i ludzi, ubezpieczenie OC, roboty montażowe itp.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia a wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty.
3. Należy obliczyć cenę netto, stawkę podatku VAT wg obowiązujących przepisów oraz cenę brutto i wpisać do formularza oferty.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert | Znaczenie |
| 1. | Cena brutto | 100  100% |

Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

|  |
| --- |
| Najniższa zaoferowana cena brutto  C = --------------------------------------------------------------- x 0,01 x 100 pkt.  cena brutto badanej oferty |

* O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena
* Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje **Zamawiający** (komisja) po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert.
* Oferta, która zawierać będzie najniższą cenę i spełniająca wymagania przedmiotowe  
  i podmiotowe, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
* O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego.

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.05.2014r. o godz. 8:45** w siedzibie **Zamawiającego**, ul.1-go Maja 8, 47- 400 Racibórz sala konferencyjna w obecności przedstawicieli **Wykonawców**, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.
2. **Zamawiający** bezpośrednio przez otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. **Wykonawca**, który wygra zamówienie, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Informacje o terminie zawarcia umowy **Zamawiający** prześle **Wykonawcy**.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia sektorowego.

1. Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do niniejszej SIWZ.
2. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert, nie podlega zmianom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez **Wykonawcę**.
3. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
4. zostanie zawarta w formie pisemnej***;***
5. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
6. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
7. zakres świadczenia **Wykonawcy** wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
8. jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;
9. jest **nieważna** w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

Zatwierdził:

Racibórz, dn. 06.05.2014 Krzysztof Kubek – Prezes Zarządu

Maria Ostachowska - Prokurent

# 

# ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1 – Formularz ofertowo cenowy

Zał. 2 – wzór umowy

Zał. 3 – Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Zał. 4 – Mapka z zaznaczoną siecią